건설기계 / 중량물 취급작업계획서

[관련근거 ▷ 산업안전보건기준에 관한규칙 제38조]

건설기계명		현 장 명		작 성 일 자
제 조 사		가입보험기간		협 력 업 체
년식 / 규격	/	검사유효기간		협 력 소 장
형 식		사 용 기 간		작업지휘자
등 록 번 호		사 용 장 소		운전원	성명
등록업체명		근로자교육일			자격

□ T/C 제원 및 성능

자체 중량	최대 하중	선회 속도	붐(지브) 형 식	훅(HOOK) 상승속도	지브(붐) 최대각도	지브길이		마스트		최 소 작업반경	최 대 작업반경
						메인	카운트	규격	기본
t	t	rev/min	형	m/min	°	m	m	m* m* m	m	m	m

□ T/C 양중 일반사항

위험반경 내 출입금지 방안	□ 접근방지 윙카 □ 접근방지 로프 □ 접근방지 휀스 □ 칼라콘 □ 기타 ( )	풍속에 따른 작업중지 기준	10(m/s)	■ 법적기준 □ 제조자 기준 ■ 자체 기준
신호방법	□ 수신호 □ 무선 □기타( )	신호수
시점부 유도자		종점부 유도자

□ 중량물 세부사항(중량물 부재별 단위중량은 별도 첨부 – 자재반입송장 등)

중량물의 품 명	중량물의 크기(mm) 및 무게(㎏)					양중 횟수	중량물 형상
	W(가로)	L(세로)	H(높이)	∅(둘레)	중량(㎏)		중량물의 양중형태 선택
						회	□	□		□
						회
						회	□	□		□
										기타
						회

최대중량물
무게(중량)	t
양중횟수	회
운반작업거리	m
크레인양중능력	t
양중능력 판단

□ 줄걸이 세부사항

와이어로프	직경	길이	파단하중 (D2÷20)		슬링벨트	폭	길이	인양하중				줄걸이안전하중	t
								수직형	초크형	바스킷형
	㎜	㎜	t			㎜	㎜	t	t	t		줄걸이 판단

인양박스					줄걸이 재료 체결방법 및 세부사항
종 류	규 격	중 량	적재하중		체결구 종류	규격/수량	하중/개당	줄걸이 수	각 도
		㎏	t			/	ton/개당	줄

□ 세부 작업순서 및 작업방법에 따른 중점안전관리 사항

세부 작업순서 및 작업방법

1. 갱폼 인양을 위한 고정볼트 가해체 작업.

2. 갱폼을 상부층으로 인양하기 위하여 갱폼을 크레인에

결속하는 작업.

3. 인양 갱폼을 분리하기 위한 연결핀 제거.

4. 고정볼트 해제.

5. 갱폼을 구조물에서 분리.

6. 갱폼을 상부층으로 인양, 인양후 고정볼트 위치 맞춤, 갱폼고정.

7. 하부 고정볼트 조립.

8. 갱폼간 Joint부분 연결철물 체결.

중점 안전관리 사항

1. 해체순서 표준화 준수

-고정볼트는 T/C를 인양 Hook에 고정 전 절대 해체금지 및

별도 파란색 락카 표시로 위험성 인식.

2. -슬링벨트의 파단하중 > 작업하중 확인.

-Hook 해지장치 확인.

-인양고리 용접 접합부 상태 확인.

3. -수직보호망, 낙하물 방지망 확인.

-작업구역내 근로자 통행금지조치.

4. 관리감독자, 안전관리자 감독 철저.

5. 갱폼팀장 고정볼트 해체 확인 철저.

6. 관리감독자, 안전관리자 감독 철저.

7. -고정볼트 체결순서 확인. (단부➔중앙)

-내부전도방지 지지대 설치.

-갱폼 수직/수평 확인.

-고정볼트 체결 확인 후 T/C해체.

8. -고정 연결철물은 상,중,하 3부분 고정.

-갱폼간 이격거리는 150㎜이하로 설치

□ 중량물 취급작업에 따른 안전대책

① 추락재해예방 안전대책	작업방법 및 작업순서 준수, 개구부 방호조치, 안전고리 체결 철저.
② 낙하재해예방 안전대책	Hook 해지장치 부착 확인, 인양고리 안전성 확보.
③ 전도재해예방 안전대책	전도방지 시설 설치. (지지대 및 와이어 고정)
④ 협착재해예방 안전대책	순간 풍속 10m/s 초과시 작업 중지.
⑤ 붕괴재해예방 안전대책	갱폼 인양작업 전 콘크리트 양생후 강도 확인.

□ 근로자 안전교육 확인

건설기계 및 중량물 취급작업과 관련하여 작업지휘자로부터 작업순서 및 작업방법에 대한 안전교육을 받았으며,

작업지휘자의 지시에 따라 안전수칙을 준수하여 작업할 것을 서명합니다.

확 인 서 명	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

※ 안전관리자 검토의견

협력업체 소장	(서명)	공사담당자	(서명)	안전관리자	(서명)	현장소장	(서명)

※ 작성 Flow : 협력업체 작성 → 공사담당/안전관리자 검토

※ 첨부서류 : ■작업계획도(도면), □제원표, □건설기계 등록·검사증, □면허증, □특수형태근로종사자교육이수증,

□건설업기초안전교육이수증, □작업지휘자 지정서, □신호수 지정서, □기타(갱폼 단위중량 산출서)

□ 작업계획도(평면)

○ 포함사항 - 장비위치 및 작업진행 방향, 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 전도 방지대책, 유도자/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역
범 례	작업지휘자 ★, 운전원 ▲, 작업원 ●, 신호수 ◆, 갱폼

작업지휘자 지정서

장 비 명 :

업 체 명 :

성    명 :

귀하를 위 작업에 대하여 산업안전보건에 관한 규칙 제39조에 의한

작업지휘자로 지정하는바 작업계획서 내용을 숙지하고 작업계획에

따른 작업 및 안전한 작업이 되도록 지휘하여 주시기 바랍니다.

※ 작업지휘자 지정 대상작업

1. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한다.

이하 같다)

2. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업(이하 "굴착작업"이라 한다)

3. 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의

최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치·해체 또는 변경 작업

4. 중량물의 취급작업

5. 항타기나 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하는 작업

※ 작업지휘자 업무

1. 작업순서 및 그 순서 마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘한다.

2. 신호수(유도자)는 장비 운전자가 잘 볼 수 있고 통제할 수 있는 곳에 위치하였는지 확인한다.

3. 작업 장소는 충분한 공간 확보와 조명을 유지하고, 장애물이 없도록 한다.

4. 해당 작업을 하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 통제한다.

5. 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거한다.

6. 로프를 풀거나 덮개 벗기는 경우 적재함의 화물이 떨어질 위험이 없음을 확인 후 작업을 진행한다.

7. 기상 여건(눈,비)을 확인 후 기준에 따라 그 작업을 중지 및 재개한다.

위 작업지휘자 확인 :                   (인)

2021년  06월  08일

노량진역 청년주택 신축공사 현장대리인 (인)

신호수 지정서

장 비 명 :

업 체 명 :

성    명 :

귀하를 위 작업에 대하여 산업안전보건에 관한 규칙 제40조에 의한

신호수로 지정하는바 신호수 업무의 내용을 숙지하고 작업계획에

따른 신호를 통한 작업이 되도록 지휘하여 주시기 바랍니다.

※ 신호수 지정 대상작업

1. 양중기를 사용하는 작업

2. 제171조 및 제172조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업

3. 제200조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업

4. 항타기 또는 항발기의 운전작업

5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업

6. 양화장치를 사용하는 작업

7. 제412조에 따라 유도자를 배치하는 작업

8. 입환작업

※ 신호수 업무

1. 차량계 하역운반기계 및 건설기계 등 작업중인 해당 장비에 접촉되어 부딪힐 위험이 있는

장소에 대한 출입통제 및 유도

2. 당해 기계의 전도 또는 전락 등의 방지조치에 대한 확인

3. 당해 기계의 운전자와 일정한 신호방법을 정하여 신호작업 수행

4. 관리감독자의 지도, 조언에 대한 협조

위 신호수 확인 :       (인)

2021년  06월  08일

노량진역 청년주택 신축공사 현장대리인 (인)

갱폼 단위중량 산출서
품 명	산 출 근 거		중 량	품 명	산 출 근 거		중 량
<1>	민자철판	7.1x3.1x3.0t	518.36㎏	<2>	CAGE	0.04x0.04x1.4t 3.8x1.88x5ea	35.72㎏
G/P	줄눈	{(0.067x27)+(0.049x29)*2t	51.5㎏	<3>	환봉	ø22x4.2x2ea	25㎏
	가로보강대	0.05x0.03x1.4t 7.1x1.88x11ea	146.83㎏	<4>	HAND RAIL	0.02x0.04x1.4t 7.1x1.88x8단	106.78㎏
	세로보강대	0.05x0.03x1.4t 3.8x1.88x22ea	157.17㎏	<5>	메탈발판	0.04x0.04x1.4t 20.7x1.88x3ea	116.75㎏
	WALER	0.1x0.05x2t 7.1x5.14x3ea	109.48㎏	<6>	사다리	0.04x0.04x1.4t (2.7+4.5)x1.88x2ea	45.68㎏
	하단 가로보강	0.05x0.03x1.4t 7.1x1.88x2ea	26.7㎏	<7>	BOLT	M12x120 외	20㎏
				<8>	BOLT TIE	WING NUT, Washer 포함	45㎏
소 계			1,010.04㎏	소 계			394.93㎏
합 계							1,404.97㎏
1,404.97㎏ / 22.01㎡ = 63.83㎏/㎡