신호수 교육 일지

산업안전보건기준에 관한 규칙 제 40조 (신호)

사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하여야 하며, 운전자는 그 신호에 따라야 한다.

1. 양중기를 사용하는 작업

2. 제171조 및 제172조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업

제171조 (전도 등의 방지) 사업주는 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업을 할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 그 기계를 유도하는 사람(이하 “유도자”라 한다)을 배치하고 지반의 부동침하와 방지 및 갓길 붕괴를 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

제172조 (전도 등의 방지) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등을 사용하여 작업을 하는 경우에 하역 또는 운반 중인 화물이나 그 차량계 하역운반기계등에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, 제39조에 따른 작업지휘자 또는 유도자를 배치하고 그 차량계 하역운반기계등을 유도하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 항타기 또는 항발기의 운전작업

4. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업

5. 양화장치를 사용하는 작업

6. 제412조에 따라 유도자를 배치하는 작업

제412조 (전도 등의 방지) ① 사업주는 궤도작업차량을 이용하는 작업을 하는 경우 유도하는 사람을 지정하여 궤도작업차량을 유도하여야 하며, 운전 중인 궤도작업차량 또는 자재에 근로자가 접촉될 위험이 있는 장소에는 관계 근로자가 아닌 사람을 출입시켜서는 아니 된다.

7. 입환작업

이외 기타 신호관련 산업안전보건기준에 관한 규칙은 다음과 같습니다.

제199조 (전도 등의 방지) 사업주는 차량계 건설기계를 사용하는 작업을 할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 유도하는 사람을 배치하고 지반의 부동침하 방지, 갓길의 붕괴 방지 및 도로 폭의 유지 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제200조 (접촉 방지) ① 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우에는 운전 중인 해당 차량계 건설기계에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, 유도자를 배치하고 해당 차량계 건설기계를 유도하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제186조 (고소작업대 설치 등의 조치) ③사업주는 고소작업대를 이동하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 2. 작업대를 올린 상태에서 작업자를 태우고 이동하지 말 것. 다만, 이동 중 전도 등의 위험예방을 위하여 유도하는 사람을 배치하고 짧은 구간을 이동하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제344조 (운반기계등의 유도) ① 사업주는 굴착작업을 할 때에 운반기계등이 근로자의 작업장소로 후진하여 근로자에게 접근하거나 굴러 떨어질 우려가 있는 경우에는 유도자를 배치하여 운반기계등을 유도하도록 하여야 한다.

제375조 (굴착기계등의 유도) ① 사업주는 채석작업을 할 때에 굴착기계등이 근로자의 작업장소에 후진하여 접근하거나 굴러 떨어질 우려가 있는 경우에는 유도자를 배치하고 굴착기계등을 유도하여야 한다.

제414조 (유도자의 지정 등) ① 입환기 운전자와 유도하는 사람 사이에는 서로 팔이나 기 또는 등에 의한 신호를 맨눈으로 확인하여 안전하게 작업하도록 하여야 하고 맨눈으로 신호를 확인할 수 없는 곳에서의 입환작업은 연계유도자를 두어 작업하도록 하여야 한다. 다만, 정확히 의사를 전달할 수 있는 무전기 등의 통신수단을 지급한 경우에는 연계 유도자를 따로 두지 아니할 수 있다.

② 사업주는 입환기 운행 시 제1항 본문에 따른 유도하는 사람이 근로자의 추락,충돌,끼임 등의 위험요인을 감시하면서 입환기를 유도하도록 하여야 하며, 다른 근로자에게 위험을 알릴 수 있도록 확성기,경보기,무서농신기 등 경보장비를 지급하여야 한다.

작업 전 유도자(신호수) 점검사항

유도자는 작업 전 전반적인 작업상황을 파악하고 작업지휘자, 운전자와 커뮤니케이션을 통해 안전관리방안을 협의하여야 하여야 하는데요. 작업 전 유도자가 확인해야 할 사항에 대해 알아보겠습니다.

1. 관리감독자/작업지휘자/운전자/작업자 등과 함께 당일 작업상황 파악

- 작업계획서 등 사전 서류 확인, 비상상황 시 대응방안 협의(신고체계 등)

2. 복장 및 보호구 점검

- 안전모/안전화/조끼/무전기/호루라기 (안전모/조끼는 눈에 잘 띄는 색상으로 구분하는 것이 좋음)

기본 신호 방법

신호시에는 신호봉과 호루라기를 사용하여 주변에 크게 알리고, 원거리의 경우에는 무전기를 사용합니다.

아래는 신호방법 예시이며, 각 사업장 상황별로 지정하셔서 사용하시면 됩니다.

작업 중 안전수칙

1. 위험반경 접근 금지

- 신호수 역할을 수행하다보면 중장비와 가장 가깝게 있기 때문에 낙하, 비래, 충돌, 협착 등의 위험요인이 존재합니다.

- 운전자의 작업 순서를 잘 이해/숙지하고 있으면서 작업반경 시야확보가 가능한 안전한 장소에서 신호 역할을 수행합니다.

- 작업반경 내부로 임의로 접근 시 작업중지 및 안전조치 후 작업을 재개하여야 합니다.

2. 악천후 발생 시 작업중지 요청

- 타워크레인 순간풍속 15m/sec 등 강풍/강우/강설 등이 발생 할 경우 작업지휘자/관리감독자 등에게 작업중지를 요청하여

무리한 작업이 이루어지지 않도록 조치합니다.

3. 유도자가 담당하고 있는 작업 주변에서 동시 작업 (상하동시작업 등)이 발생할 경우 작업 전 주변을 통제하고, 해당 작업 조치 후

작업을 재개하도록 유도합니다.

3. 비상상황 발생시

- 관련 장비/운전자 또는 주변 상황 등에서 이상 발생시 호루라기/무전기 등을 통해 모든 작업을 즉시 중지시킵니다.

- 작업지휘자/관리감독자에게 비상연락을 실시합니다.

2023 년       월        일

위의 내용을 신호수 교육 후 숙지했음을 확인합니다.

성   명  :                        (서명)