차량계 하역운반기계 / 중량물 취급 작업계획서

[관련근거 ▷ 산업안전보건기준에 관한규칙 제38조]

건설기계명		현 장 명		작 성 일 자
제 조 사		가입보험기간		협 력 업 체
년식 / 규격		검사유효기간		협 력 소 장
형 식		사 용 기 간		작업지휘자
등 록 번 호		사 용 장 소		운전원	성명
등록업체명		근로자교육일			자격

□ H/C 제원 및 성능

길이(전장)	㎜	높이(전고)	㎜	너비(폭)	㎜	총중량	㎏

주행방식	표준붐의 작업반경	붐길이		붐 최대 각도	붐 단수	최대정격 총 하중	선회 속도	훅 권상 속도	훅 최대 지상높이	아웃트리거 설치폭 (가로x세로)
		표준	최대
	m	m	m	°	단	㎏	rpm	m/min	m	* ㎜

□ H/C 양중 일반사항

지 형	□ 평지 □ 경사지( %)	지반강도	□ 견고 □ 보통 □ 연약
지반 보강방법	□ 철판설치 □ 지반개량 □ 양질토사 성토 □ 기타 ( 아스팔트 바닥 )	아웃트리거 최대 확장 가능여부	□ 가능 □ 불가 ( 대책: )
위험반경내 출입금지 방안	□ 접근방지 윙카 □ 접근방지 로프 □ 접근방지 휀스 □ 칼라콘 □ 기타 ( )	풍속에 따른 작업중지 기준	10 (m/s)	■ 법적기준 □ 제조자 기준 □ 자체 기준
신호방법	□ 수신호 □ 무선 □기타( )	신호수

□ 중량물 세부사항(중량물 부재별 단위중량은 별도 첨부 – 자재반입송장 등)

중량물의 품 명	중량물의 크기(mm) 및 무게(㎏)					양중 횟수	중량물 형상
	W(가로)	L(세로)	H(높이)	∅(둘레)	중량(㎏)		중량물의 양중형태 선택
						회	□	□		□
						회
						회	□	□		□
										기타
						회

최대중량물
무게(중량)	t
양중횟수	회
운반작업거리	m
크레인양중능력	t
양중능력 판단

□ 줄걸이 세부사항

와이어로프	직경	길이	파단하중 (D2÷20)		슬링벨트	폭	길이	인양하중				줄걸이안전하중	t
								수직형	초크형	바스킷형
	㎜	㎜	t			㎜	㎜	t	t	t		줄걸이 판단

인양박스					줄걸이 재료 체결방법 및 세부사항
종 류	규 격	중 량	적재하중		체결구 종류	규 격	하 중	줄걸이 수	각 도
		㎏	t				t	줄

□ 세부 작업순서 및 작업방법에 따른 중점안전관리 사항

세부 작업순서 및 작업방법

중점 안전관리 사항

□ 중량물 취급작업에 따른 안전대책

① 추락재해예방 안전대책
② 낙하재해예방 안전대책
③ 전도재해예방 안전대책
④ 협착재해예방 안전대책
⑤ 붕괴재해예방 안전대책

□ 근로자 안전교육 확인

차량계 하역운반기계 및 중량물 취급작업과 관련하여 작업지휘자로부터 작업순서 및 작업방법에 대한 안전교육을

받았으며, 작업지휘자의 지시에 따라 안전수칙을 준수하여 작업할 것을 서명합니다.

확 인 서 명	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

※ 안전관리자 검토의견

협력업체 소장		(서명)	공사담당자		(서명)	안전관리자		(서명)	현장소장		(서명)

※ 작성 Flow : 협력업체 작성 → 공사담당/안전관리자 검토

※ 첨부서류 : ■작업계획도(도면), ■제원표, ■건설기계 등록·검사증, ■보험증권, ■면허증, ■건설업기초안전교육이수증

■특수형태근로종사자교육이수증, ■작업지휘자 지정서, ■신호수 지정서

□ 작업계획도(평면)

○ 포함사항 - 장비위치 및 작업진행 방향, 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 전도 방지대책, 유도자/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역 평 면 도
범 례	작업지휘자 ★, 운전원 ▲, 작업원 ●, 신호수 ■

도 로

하이드로크레인

□ 작업계획도(단면)

○ 포함사항 - 장비위치 및 작업진행 방향, 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 전도 방지대책, 유도자/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역
범 례	작업지휘자 ★, 운전원 ▲, 작업원 ●, 신호수 ■

하이드로

크레인